
**SKILL Exam**

**FPTU Instructors**

**CCNA Introduction to Networking**

*Date: 5\_ 3\_ 2024*

1. **Mô hình mạng**



**Thông tin mạng: Với mã số sinh viên HE 18 6351**

Mạng nội bộ:

* Công ty A sử dụng IP thuộc mạng 10.6.0.0/16
  + LAN1: 200 hosts
  + LAN2: 30 hosts
* Công ty B sử dụng IP thuộc mạng 172.3.0.0/16
  + LAN3: 80 hosts

Mạng Internet: 200.5.1.0/24

* Server: 60 hosts
* Wanlink1: 2 hosts
* Wanlink2: 2 hosts

1. **IP Subnetting**
   1. **VLSM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Network name** | **Network address** | **Broadcast address** | **Subnetmask** | **The First IP Address** | **The Last IP address** | **Number of usable IP** |
| LAN1 | 10.6.0.0/24 | 10.6.0.255 | 255.255.255.0 | 10.6.0.1 | 10.6.0.254 | 254 |
| **LAN2** | **10.6.1.0/27** | **10.6.1.31** | 255.255.255.224 | **10.6.1.1** | **10.6.1.30** | **30** |
| **LAN3** | **172.3.0.0/25** | **172.3.0.127** | 255.255.255.128 | **172.3.0.1** | **172.3.0.126** | **126** |
| Server | **200.5.1.0/26** | **200.5.1.65** | 255.255.255.192 | **200.5.1.1** | **200.5.1.64** | 62 |
| **Wanlink1** | **200.5.1.64/30** | **200.5.1.67** | 255.255.255.252 | **200.5.1.65** | **200.5.1.66** | 2 |
| **Wanlink2** | **200.5.1.68/30** | **200.5.1.71** | 255.255.255.252 | **200.5.1.69** | **200.5.1.70** | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |


* 1. **IP Address Planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **IP Address** | **Subnetmask** | **Prefix** |
| PC0 | DHCP | 255.255.255.128 | /25 |
| PC1 | DHCP | 255.255.255.128 | /25 |
| PC2 | DHCP | 255.255.255.128 | /25 |
| PC3 | DHCP | 255.255.255.128 | /25 |
| PC4 | DHCP | 255.255.255.128 | /25 |
| PC5 | DHCP | 255.255.255.128 | /25 |
| **Hanoi-F0/0** | **10.6.1.1** | 255.255.255.224 | **/27** |
| **DHCP2** | **10.6.1.2** | 255.255.255.224 | **/27** |
| **Switch1-LAN2** | **10.6.1.3** | 255.255.255.224 | **/27** |
| **Hanoi-S0/0/0** | **200.5.1.65** | **255.255.255.252** | **/30** |
| **HCM-S0/0/0** | **200.5.1.70** | **255.255.255.252** | **/30** |
| **ISP-S0/0/0** | **200.5.1.66** | **255.255.255.252** | **/30** |
| **ISP-S0/0/1** | **200.5.1.69** | **255.255.255.252** | **/30** |
| **ISP-F0/0** | **200.5.1.1** | **255.255.255.192** | **/26** |
| **Switch1\_internet** | **200.5.1.2** | **255.255.255.192** | **/26** |
| **DNS** | **200.5.1.3** | **255.255.255.192** | **/26** |
| **Gmail.com** | **200.5.1.4** | **255.255.255.192** | **/26** |
| **TFPT** | **200.5.1.5** | **255.255.255.192** | **/26** |
| **Vnexpress.net** | **200.5.1.6** | **255.255.255.192** | **/26** |
| **Hanoi-F0/1** | **10.6.0.1** | 255.255.255.0 | **/24** |
| **DHCP1** | **10.6.0.2** | 255.255.255.0 | **/24** |
| **Switch1-LAN1** | **10.6.0.3** | 255.255.255.0 | **/24** |
| **HCM-F0/1** | **172.3.0.1** | **255.255.255.128** | **/25** |
| **Switch1-LAN3** | **172.3.0.2** | **255.255.255.128** | **/25** |
| **DHCP3** | **172.3.0.3** | **255.255.255.128** | **/25** |

1. **Gán các địa chỉ IP theo bảng**

* Cấu hình định tuyến. Gõ các lệnh sau trên 3 router:

Hanoi(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0



HCM(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0



ISP(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0/0/0



ISP(config)#ip route 172.0.0.0 255.0.0.0 s0/0/1







1. **Kiểm tra**

* Kiểm tra các kết nối với câu lệnh Ping


**PC3 -> PC6**

****


**PC1->DHCP3**

****

**PC2 -> SERVER gmail.com**

****


1. **Cấu hình cho Switch1\_LAN1 (các switch còn lại tương tự):**
   1. **Tên**: như hình vẽ -OK

****


* 1. **Banner**: #Tên thiết bị + được cấu hỉnh bởi + tên người cấu hình# ok




* 1. **Console pass**: 123 ( **cấu hình password thông qua cổng console 0**) ok




* 1. telnet pass: 123 ( cấu hình pass thông qua telnet )




* 1. **enable secret:** 123 ( đặt pass khi enable để vào mode đặc quyền) - OK




* 1. Kích hoạt mã hóa password mức 7 - OK




1. **Lưu cấu hình Switch1\_LAN1 lên TFTP:**


****


1. **Cấu hình DHCP1 (các DHCP còn lại tương tự):**


****


1. **Cấu hình dịch vụ DNS: web, gmail**


****

****







****